BG-Кърджали:
РЕШЕНИЕ
Номер: 633 от 16.07.2015 г. 
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
Б) за промяна
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І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1)Наименование и адрес
Община Кърджали, Бул. България №41, За: Антоанета Овчарова - експерт сектор Обществени поръчки, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 67330, E-mail: sektor_op_kar@abv.bg
Място/места за контакт: сектор Обществени поръчки на Община Кърджали
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: 'www.kardjali.bg.
Адрес на профила на купувача: http://kardjali.bg/?pid=5,34&pk_type=1.
I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Друг: общинска администрация

Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на
извършване на промяна/техническа редакция
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ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1)Обект на поръчката
Строителство
II.2)Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Мост, община Кърджали на два етапа: Етап I – „Изграждане на Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III, Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III” Етап II – „Изграждане на втростепенни клонове от клон 1 до клон 39 и Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към втростепенни клонове от клон 1 до клон 39”
II.3)Кратко описание на поръчката
„Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Мост, община Кърджали на два етапа: Етап I – „Изграждане на Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III, Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III” Етап II – „Изграждане на втростепенни клонове от клон 1 до клон 39 и Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към втростепенни клонове от клон 1 до клон 39” Разработения проект обхваща вътрешната водопроводна мрежа на с. Мост, община Кърджали. На входа на населеното място е предвидена обща водомерна шахта. Проектът обхваща изграждането на 7091км. водопроводна мрежа на с.Мост. Новите водопроводи ще се изпълняват с полиетиленови траби висока плътност с налягане 1.0 МРа. Предвидени са на подходящи места спирателни кранове за изолирането на отделни участъци от мрежата, в случаи на ремонтни работи или аварии. Предвидени са и надземни хидранти. Хидравличното оразмеряване, водопотреблението иобщите спецификации на материалите на отделните групи водоснабдителни клонове са дадени в табличен вид в проекта, който е неразделна част от настоящата документация.
II.4)Общ терминологичен речник (CPV)
45000000, 45231300
Описание:
Строителни и монтажни работи 
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация 
ІI.5)Вид на процедурата
Открита процедура
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1)Процедурата е открита с решение
номер: 584 от 02.07.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4)Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 322-2015-15
III.4.3)Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение и обявление за поръчка
III.4.4)Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки
675537
III.5)Дата на изпращане на оригиналното обявление
02.07.2015 г. 
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ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП
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V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
V.1)Причина за корекциите/допълненията:
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
V.2)Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:
И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)
V.5)Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Вместо:
Проектът обхваща изграждането на 7091км. водопроводна мрежа на с.Мост.
Да се чете:
Проектът обхваща изграждането на 7091м. водопроводна мрежа на с.Мост.
V.6)Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
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VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9356113
Интернет адрес/и:
URL: www.cpc.bg.
VI.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
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VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
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VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
16.07.2015 г. 

Възложител
Трите имена: инж.Хасан Азис
Длъжност: Кмет на Община Кърджали

